서버 구성 문서

# 1. DB 서버

서버 이름: prevision-db  
서버 이미지: ubuntu-22.04-base  
VPC: prevision-acl  
서버 세대: G3  
서버 스펙: m8-g3 (vCPU 8EA, Memory 64GB)  
Subnet: prevision-subnet | KR-2  
OS 정보: ubuntu-22.04  
공인 IP: 211.188.51.98  
비공인 IP: 192.168.0.6  
담당자: 한국표준협회\_교육계정007

## 방화벽 규칙:

- TCP 175.194.130.29/32 포트 3306 (MySQL)  
- TCP 211.188.51.96/32 포트 22-23 (SSH)  
- TCP 175.194.130.29/32 포트 22-23 (SSH)  
- TCP 112.216.88.202/32 포트 22-23 (SSH)  
- TCP 211.188.51.96/32 포트 3306 (MySQL)  
- TCP 112.216.88.202/32 포트 3306 (MySQL)

# 2. Web 서버

서버 이름: prevision-web  
서버 이미지: win-2022-en-base  
VPC: prev-ision-acl  
서버 세대: G3  
서버 스펙: c16-g3 (vCPU 16EA, Memory 32GB)  
Subnet: prevision-subnet | KR-2  
OS 정보: win-2022-en  
공인 IP: 211.188.51.96  
비공인 IP: 192.168.0.6  
담당자: 한국표준협회\_교육계정004

## 방화벽 규칙:

- TCP 112.216.88.202/32 포트 8080  
- TCP 112.216.88.202/32 포트 3389  
- TCP 112.216.88.202/32 포트 22  
- TCP 175.194.130.29/32 포트 8080  
- TCP 175.194.130.29/32 포트 3389  
- TCP 0.0.0.0/0 (전체) 포트 80  
- TCP 0.0.0.0/0 (전체) 포트 443  
- TCP 175.194.130.29/32 포트 22

# 3. 모듈 서버

서버 이름: prevision-mod  
서버 이미지: win-2022-en-base  
VPC: prevision-acl  
서버 세대: G3  
서버 스펙: c8-g3 (vCPU 8EA, Memory 16GB)  
Subnet: prevision-subnet | KR-2  
OS 정보: win-2022-en  
공인 IP: 211.188.51.114  
비공인 IP: 192.168.0.6  
담당자: 한국표준협회\_교육계정015

## 방화벽 규칙:

- TCP 175.194.130.29/32 포트 3389  
- TCP 175.194.130.29/32 포트 22-23  
- TCP 112.216.88.202/32 포트 22-23  
- TCP 112.216.88.202/32 포트 3389  
- TCP 211.188.51.96/32 포트 3306